#### 消毒供应中心设备维保服务要求

**一、名称：消毒供应中心设备维保（全保）**

**二、用途说明：用于对消毒供应中心设备进行维护保养；**

**三、数量：详见设备清单**

**四、系统技术规格及配置：**

**1、维保设备明细：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 |
|  | MAST脉动真空灭菌器 | MAST-A-1500 | 贰 |
|  | 快速式全自动清洗消毒器 | Rapid-A-520 | 贰 |
|  | 脉动真空清洗消毒器 | PC-L | 壹 |
|  | 低温等离子灭菌器 | PS-100X | 壹 |
|  | 医用纯水机 | Waters-1500 | 壹 |
|  | 医用干燥柜 | YGZ-1600S | 壹 |
|  | 医用低温真空干燥柜 | FEST-L100HS | 壹 |
|  | 硬镜清洗工作站 | Center-Y4 | 壹 |
|  | 医用煮沸消毒器 | ZF800-A | 壹 |
|  | 洁净电热发生器 | Clean S | 贰 |
|  | 超声波清洗机 | QX-2000 | 壹 |
|  | CSSD信息系统 | XHCSSD70 | 壹 |
|  | 两槽污物清洗槽 | CSSD.WBXL | 叁 |
|  | 双头洗眼器 | WJH0355B | 壹 |
|  | 包布检查打包台 | CSSD.JMBT | 壹 |
|  | 器械检查打包台 | CSSD.QMTD | 贰 |
|  | 多功能打包台 | CSSD.QDT-BZ | 壹 |
|  | 一单元双门互锁传递窗 | CSSD.HBGY | 伍 |
|  | 医用封口机 | XH101-CR | 壹 |
|  | 压力蒸汽1小时极速生物阅读器 | JS-0102-S | 壹 |
|  | 过氧化氢低温等离子1小时极速生物阅读器 | JS-0103-S | 壹 |
|  | 压力喷枪 | MAC-I | 叁 |
|  | 有害气体环境浓度报警系统 | ET3000 （ET3000-2） | 壹 |
|  | 绝缘检测仪 | XH606-A | 壹 |
|  | 器械检查放大镜 | 8066-1 | 壹 |
|  | 清洗架搬运车及清洗架存放台 | Super6000-BY | 叁 |

2、维保服务具体要求：

1、维修配件全部免费更换，免人工费和差旅费。服务期限：1年。

2. 提供全天候保修服务及24小时\*365天电话服务热线进行技术支持。报修后，2小时响应，正常情况下4小时内到达医院进行检修。

3. 在省内设有备件仓库，仓库配有易损件，可保证设备正常运行。

4. 保修期内免费提供设备的软件安全性升级和技术支持，对供应室信息化追溯系统免维护升级，并保证所有系统软件版本为最新版本，保证运行稳定与安全。

5．根据设备厂家指导的定期维护保养计划进行，服务完毕之后提供保养报告。

6．保证故障维修所更换的零配件为山东新华公司原厂配件，并提供证明材料，维修完成后提供维修报告；年底出具年度维保报告备档。

7．定期更换易损配件（如高压设备密封圈、清洗机胶条、过滤器、水机滤芯等）。

8 . 对2台高压灭菌与3台清洗机设备进行温度和压力验证，并提供检测报告；对两台高压灭菌器与2台蒸汽机需进行蒸汽质量检测，并提供检测报告。

1. 工程师必须有压力容器操作证或者维修证。

**五、配置清单：**

 维保服务：1项

 安全阀和压力表免费安装

 2台灭菌器与3台清洗机的温度和压力验证： 1项

 2台灭菌器与2台蒸汽机的蒸汽质量检测： 1项

 **六、付款方式：**首次签订合同后30日内付款50%，剩下50%合同结束后付款。