# **监控系统扩容及监控新增项目**

# **采购公告**

项目编号：SYXYFEYY-2025-1002

采购项目：监控系统扩容及监控新增项目

|  |  |
| --- | --- |
| **采购单位** | 邵阳学院附属第二医院 |
| **项目名称** | 监控系统扩容及监控新增项目 |
| **项目预算** | 人民币壹拾柒万伍仟元整（¥175,000.00） |
| **采购方式** | 院内自主采购 |
| **公告日期** | 2025年10月10日 |
| **报名截止时间** | 2025年10月20日12时00分 |
| **谈判时间** | 2025年10月21日15时00分 |
| **谈判地点** | 邵阳学院附属第二医院行政楼3楼会议室 |
| **项目联系人** | 李先生 |
| **联系方式** | 0739-5270379 |

**第一章 采购邀请函**

邵阳学院附属第二医院（采购人）就“监控系统扩容及监控新增项目”（项目编号：SYXYFEYY-2025-1002）进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加磋商。

一、项目概况

扩容与更新，增加存储、手术间安装12个监控点，要求存储180天，对ICU原监控设备进行更新，结合现行视频采集设备进行调整。本次项目采用费用包干形式，中标价外我方不再支付任何费用。

二、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（近1年财务报表或审计报告复印件）

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（出具近3个月缴纳凭证）

4.参加采购活动前三年内无不良信用记录（“信用中国”网站查询截图）

三、报名资料提交

时间：2025年10月10日至10月20日（工作日9:00-11:30，14:30-17:00）

地点：邵阳学院附属第二医院国有资产管理办公室（6号楼309）

方式：现场报名，需提供营业执照复印件、法定代表人授权书及供应商资格要求所含内容的证明材料，胶装成册。

四、响应文件提交

截止时间：2025年10月21日15时（北京时间）

地点：邵阳学院附属第二医院行政楼3楼会议室

逾期送达或未按要求密封的响应文件将不予受理

**重要提示：**供应商须在响应文件中提供真实、准确、完整的材料，任何虚假材料将导致投标无效并承担相应法律责任。

**第二章 供应商须知**

一、谈判程序

* 供应商签到及资格审查
* 宣布谈判纪律及注意事项
* 谈判材料密封递交
* 公布第一轮竞价结果
* 现场进行第二轮报价
* 谈判小组评审并推荐成交候选人

二、响应文件编制要求

1. 响应文件须按第四章格式要求编制
2. 所有文件均需加盖公章，复印件需注明"与原件一致"
3. 报价为人民币含税价，包含运输、安装、培训等一切费用
4. 响应文件正本1份

三、谈判规则

1. 谈判小组由采购人抽选3人组成

2. 谈判过程中供应商不得透露可能影响公平竞争的信息

3. 谈判结束后，供应商须在等候区等待通知

**第三章 采购需求**

一、设备技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网络存储设备 | 1、处理器：1颗64位多核处理器；  2、系统内存：≥16GB；系统盘：≥240GB SSD；数据盘：≥480GB SSD；  3、存储接口：SATA接口，支持硬盘热插拔，总容量≥400TB；  4、网络接口：≥2个千兆数据网口，≥1个千兆管理口；  5、以文搜图：图片流性能≥350路；  6、视频性能：最大接入路数≥350路（最大网络输入带宽≥875Mbps）  7、前端接入能力：支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能20张/s；  8、设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品；（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件盖厂家公章）  9、内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；搜索文本支持32个以内文字；（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件盖厂家公章）  10、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议；  11、支持VRAID2.0数据保护技术，实现空间和数据的精细化管理；  12、支持磁盘超容错处理，故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据可正常写入；  13、支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖；  14、支持多级运维管理，多渠道报警机制防止报警信息遗漏；  15、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 | 台 | 1 |
| 2 | 高清摄像机 | 1、支持2路码流，主码流≥2560\*1440@25fps，子码流≥640×480@25fps；  2、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；  3、最低照度彩色0.005lx；  4、红外开启可识别距设备50m处的人体轮廓；（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件盖厂家公章）  5、内置麦克风；  6、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测；  7、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同视频环境；  8、产品制造商符合GB/T 39116-2020、GB/T 39117-2020标准的智能制造能力成熟度等级三级及以上，提供有效期内的证书扫描件及“CMMM智能制造评估评价公共服务平台（https://www.c3mep.cn/）”查询截图并盖制造商公章。 | 台 | 24 |
| 3 | 电源适配器 | 12V/2A | 个 | 12 |
| 4 | 网络交换机 | 三层交换机，交换容量396Gbps/3.96Tbps ，包转发率96Mpps/144Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |
| 5 | 显示器 | 22寸FHD液晶显示器  支持1920 × 1080高清显示  178°/178°广视角  爱眼不闪屏，低蓝光设计  HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性  采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节  三边无边框设计，纤薄机身 | 台 | 1 |
| 6 | 电源线 | 国标无氧铜RVV2\*1.0 | 米 | 80 |
| 7 | 网线 | 国标无氧铜六类 | 米 | 460 |
| 8 | 线管及配件 | Φ20、25 | 米 | 460 |
| 10 | 系统集成 |  | 项 | 1 |

二、产品及服务要求

1.提供的产品必须为全新原厂正品，并与现行监控平台兼容。

2.提供的产品及服务保障，提供设备原厂三年保修。

\*以上内容以服务承诺函形式响应

三、商务要求

1.自本项目验收合格之日起免费维护三年。

2.提供软件培训以及日常的技术支持，包括现场、远程及7\*24小时电话服务等。

3.在接到报修电话后，须在30分钟内响应，1小时内到达现场，24小时内恢复正常使用。

**第四章 响应文件格式要求**

一、响应文件组成

* 响应函（格式见附件1）
* 法定代表人授权书（格式见附件2）
* 报价表（格式见附件3）
* 技术参数响应表（格式见附件4）
* 商务条款响应表（格式见附件5）
* 最终报价（格式见附件6）
* 资格证明文件
* 服务承诺书
* 其他应提交的资料

二、响应文件格式要求

1. 响应文件应使用A4幅面纸张打印
2. 正文字体为宋体小四号，标题为黑体三号
3. 所有文件应装订成册并编制连续页码
4. 响应文件封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称
5. 每页均需加盖单位公章（骑缝章）

三、附件：响应文件格式模板

附件1：响应函格式

|  |  |
| --- | --- |
| **响应函** | |
| 致：邵阳学院附属第二医院 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 响应报价 | 人民币 元（¥ ） |
| 交货期 | 合同签订后 天 |
| 质保期 | 年 |
| 我方声明：  1. 已完全理解采购文件要求  2. 响应报价为最终含税报价  3. 同意按采购文件要求签订合同 | |
| 供应商（公章） |  |
| 日期 | 年 月 日 |

附件2：法定代表人授权书格式

**授权委托书(格式)**

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

|  |  |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证（正面）复印件 | 委托代理人身份证（反面）复印件 |
| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

附件3：报价表格式

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **品牌型号** | **数量** | **单价(元)** | **总价(元)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： | |  | | |
| 合计（小写）： | | ¥ | | |
| 报价说明：  1. 以上报价包含设备费、运输费、安装调试费、培训费等一切费用  2. 报价为最终含税价 | | | | |
| 供应商（公章）： | | | | |

附件4：技术参数响应表格式

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **参数名称** | **采购要求** | **响应情况** | **说明** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注：响应情况请填写"满足"或"不满足"，并填写相应佐证说明。 | | | | |

附件5：商务条款响应表格式

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款内容** | **采购文件要求** | **响应情况** | **说明** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注：响应情况请填写“满足”或“不满足”，并填写相应佐证说明。 | | | | |

附件6：最终报价格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **最终报价** | | | |
| **设备名称** | **品牌型号** | **数量** | **单价(元)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  | | |
| 合计（小写）： | ¥ | | |
| 我方声明：  1. 已完全理解采购文件要求  2. 响应报价为最终含税报价  3. 同意按采购文件要求签订合同 | | | |
| 供应商（公章） |  | | |
| 日期 | 年 月 日 | | |

邵阳学院附属第二医院国有资产管理办公室

地址：湖南省邵阳市宝庆西路16号

邮编：422000

电话：0739-5270379